

1、tcl脚本文件







2、tcl文件的语法

for example：

#LED对应的引脚

set\_location\_assignment PIN\_G15 -to data\_out[0]

set\_location\_assignment PIN\_F16 -to data\_out[1]

set\_location\_assignment PIN\_F15 -to data\_out[2]

set\_location\_assignment PIN\_D16 -to data\_out[3]

#按键对应的引脚 KEY1已作为复位按键

set\_location\_assignment PIN\_E15 -to data\_in[0]

set\_location\_assignment PIN\_E16 -to data\_in[1]